
Práctica de laboratorio: Configuración de routing entre VLAN basado en enlaces troncales 802.1Q (Versión para el instructor - Práctica de laboratorio opcional)

**Nota para el instructor:** El color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente. Las actividades opcionales están elaboradas para mejorar la compresión o proporcionar práctica adicional.

1. Topología



1. Tabla de direccionamiento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaces | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| R1 | G0/1,1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | G0/1,10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | G0/1,20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | Lo0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/D |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-A | NIC | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

Especificaciones de la asignación de puertos de switch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Puertos | Asignaciones | Red |
| S1 F0/1 | Enlace troncal de 802.1Q | N/D |
| S2 F0/1 | Enlace troncal de 802.1Q | N/D |
| S1 F0/5 | Enlace troncal de 802.1Q | N/D |
| S1 F0/6 | VLAN 10 – Students | 192.168.10.0/24 |
| S2 F0/18 | VLAN 20: Cuerpo docente | 192.168.20.0/24 |

Objetivos

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Configurar switches con VLAN y enlaces troncales

Parte 3: Configurar routing entre VLAN basado en enlaces troncales

1. Aspectos básicos/situación

Un segundo método para proporcionar routing y conectividad a varias VLAN es mediante el uso de un enlace troncal 802.1Q entre uno o más switches y una única interfaz del router. Este método también se conoce como “routing entre VLAN con router-on-a-stick”. En este método, se divide la interfaz física del router en varias subinterfaces que proporcionan rutas lógicas a todas las VLAN conectadas.

En esta práctica de laboratorio, configurará el routing entre VLAN basado en enlaces troncales y verificará la conectividad a los hosts en diferentes VLAN y con un loopback en el router.

**Nota**: Este laboratorio ofrece una asistencia mínima con los comandos reales necesarios para configurar el routing entre VLAN en base a enlaces troncales. Sin embargo, los comandos requeridos para la configuración se proporcionan en el apéndice A. Ponga a prueba su conocimiento e intente configurar los dispositivos sin consultar el apéndice.

**Nota**: Los routers que se usan en las actividades prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados (ISR) Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con IOS de Cisco versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

**Nota**: Asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

**Nota para el instructor:** Consulte el manual de prácticas de laboratorio para el instructor a fin de conocer los procedimientos para inicializar y volver a cargar los dispositivos.

1. Recursos necesarios

* 1 router (Cisco 1941 con IOS de Cisco, versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
* 2 switches (Cisco 2960 con IOS de Cisco, versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)
* 2 PC (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
* Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola
* Cables Ethernet, como se muestra en la topología

1. Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, configurará la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host, los switches y el router.

* 1. Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología
  2. Configurar los equipos host
  3. Inicializar y volver a cargar los routers y switches, según sea necesario
  4. Configurar los parámetros básicos para cada switch
     1. Acceda al switch mediante el puerto de consola e ingrese al modo de configuración global.
     2. Copie la siguiente configuración básica y péguela en la configuración en ejecución en el switch.

no ip domain-lookup

service password-encryption

enable secret class

banner motd #

Unauthorized access is strictly prohibited. #

línea con 0

password cisco

login

logging synchronous

line vty 0 15

password cisco

login

exit

* + 1. Configure el nombre del dispositivo como se muestra en la topología.
    2. Configure la dirección IP que figura en la tabla de direcciones para VLAN 1 en el switch.
    3. Configure el gateway predeterminado en el switch.
    4. Desactive administrativamente todos los puertos que no se usen en el switch.
    5. Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio
  1. Configurar los parámetros básicos para el router
     1. Acceda al router e ingrese al modo de configuración global.
     2. Copie la siguiente configuración básica y péguela en la configuración en ejecución en el router.

no ip domain-lookup

hostname R1

service password-encryption

enable secret class

banner motd #

Unauthorized access is strictly prohibited. #

Line con 0

password cisco

login

logging synchronous

line vty 0 4

password cisco

login

* + 1. Configure la dirección IP Lo0, como se muestra en la tabla de direccionamiento. No configure las subinterfaces en esta ocasión. Se configurarán en la Parte 3.
    2. Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio

1. Configurar los switches con las VLAN y los enlaces troncales

En la parte 2, configurará los switches con las VLAN y los enlaces troncales.

**Nota**: Los comandos necesarios para la Parte 2 están incluidos en el Apéndice A. Pruebe sus conocimientos e intente configurar S1 y S2 sin consultar el apéndice.

* 1. Configurar las VLAN en S1
     1. En el S1, configure las VLAN y los nombres que se indican en la tabla Especificaciones de la asignación de puertos de switch. En el espacio proporcionado, escriba los comandos que utilizó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S1(config)# **vlan 10**

S1(config-vlan)# **name Students**

S1(config-vlan)# **vlan 20**

S1(config-vlan)# **name Docentes**

S1(config-vlan)# **exit**

* + 1. En el S1, configure la interfaz conectada al R1 como enlace troncal. También configure la interfaz conectada al S2 como enlace troncal. En el espacio proporcionado, escriba los comandos que utilizó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S1(config)# **interface f0/5**

S1(config-if)# **switchport mode trunk**

S1(config-if)# **interface f0/1**

S1(config-if)# **switchport mode trunk**

* + 1. En el S1, asigne el puerto de acceso para la PC-A a la VLAN 10. En el espacio proporcionado, escriba los comandos que utilizó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S1(config)# **interface f0/6**

S1(config-if)# **switchport mode access**

S1(config-if)# **switchport access vlan 10**

* 1. Configurar las VLAN en el switch 2
     1. En el S2, configure las VLAN y los nombres que se indican en la tabla Especificaciones de la asignación de puertos de switch.
     2. En el S2, verifique que los nombres y números de las VLAN coincidan con los del S1. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S2# **show vlan brief**

S2# **show vlan brief**

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5

Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13

Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17

Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21

Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1

Gi0/2

10 Estudiantes active

20 Docentes active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

* + 1. En el S2, asigne el puerto de acceso para la PC-B a la VLAN 20.
    2. En el S2, configure la interfaz conectada al S1 como enlace troncal.

1. Configurar routing entre VLAN basado en enlaces troncales

En la parte 3, configurará el R1 para enrutar a varias VLAN mediante la creación de subinterfaces para cada VLAN. Este método de routing entre VLAN se denomina “router-on-a-stick”.

**Nota**: Los comandos necesarios para la Parte 3 están incluidos en el Apéndice A. Pruebe sus conocimientos e intente configurar el routing entre VLAN en base a enlaces troncales o con router-on-a-stick sin consultar el apéndice.

* 1. Configurar una subinterfaz para la VLAN 1
     1. Cree una subinterfaz en la interfaz G0/1 del R1 para la VLAN 1 y use el 1 como ID de la subinterfaz. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

R1(config)# **interface g0/1,1**

* + 1. Configure la subinterfaz para que opere en la VLAN 1. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

R1(config-subif)# **encapsulation dot1Q 1**

* + 1. Configure la subinterfaz con la dirección IP de la tabla de direccionamiento. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

R1(config-subif)# **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**

* 1. Configurar una subinterfaz para la VLAN 10
     1. Cree una subinterfaz en la interfaz G0/1 del R1 para la VLAN 10 y use el 10 como ID de la subinterfaz.
     2. Configure la subinterfaz para que opere en la VLAN 10.
     3. Configure la subinterfaz con la dirección de la tabla de direccionamiento.
  2. Configurar una subinterfaz para la VLAN 20
     1. Cree una subinterfaz en la interfaz G0/1 del R1 para la VLAN 20 y use el 20 como ID de la subinterfaz.
     2. Configure la subinterfaz para que opere en la VLAN 20.
     3. Configure la subinterfaz con la dirección de la tabla de direccionamiento.
  3. Habilitar la interfaz G0/1

habilitar la interfaz G0/1. En el espacio proporcionado, escriba los comandos que utilizó.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

R1(config)# **interface g0/1**

R1(config-if)# **no shutdown**

* 1. Verificar la conectividad

Introduzca el comando para ver la tabla de routing en el R1. ¿Qué redes se enumeran?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

192.168.1.0, 192.168.10.0, 192.168.20.0 y 209.165.200.224

R1# **show ip route**

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.1

L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10

L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10

192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20

L 192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20

209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 209.165.200.224/27 is directly connected, Loopback0

L 209.165.200.225/32 is directly connected, Loopback0

¿Es posible hacer ping de la PC-A al gateway predeterminado de la VLAN 10? \_\_\_\_\_ Sí

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? \_\_\_\_\_ Sí

¿Es posible hacer ping de la PC-A a la interfaz Lo0? \_\_\_\_\_ Sí

¿Es posible hacer ping de la PC-A al S2? \_\_\_\_\_ Sí

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es **no**, resuelva los problemas de configuración y corrija los errores.

1. Reflexión

¿Cuáles son las ventajas del routing entre VLAN basado en enlaces troncales comparado con el routing entre VLAN con router-on-a-stick?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El routing entre VLAN con router-on-a-stick permite que una interfaz enrute a varias VLAN, a diferencia del método de routing entre VLAN antiguo, que requiere un puerto por VLAN.

1. Tabla de resumen de interfaces de router

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen de interfaces de router | | | | |
| Modelo de router | Interfaz Ethernet 1 | Interfaz Ethernet 2 | Interfaz serial 1 | Interfaz serial 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| **Nota**: Para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando de Cisco IOS para representar la interfaz. | | | | |

Apéndice A: Comandos de configuración

1. Switch S1

S1(config)# **vlan 10**

S1(config-vlan)# **name Students**

S1(config-vlan)# **vlan 20**

S1(config-vlan)# **name Docentes**

S1(config-vlan)# **exit**

S1(config)# **interface f0/1**

S1(config-if)# **switchport mode trunk**

S1(config-if)# **interface f0/5**

S1(config-if)# **switchport mode trunk**

S1(config-if)# **interface f0/6**

S1(config-if)# **switchport mode access**

S1(config-if)# **switchport access vlan 10**

1. Switch S2

S2(config)# **vlan 10**

S2(config-vlan)# **name Students**

S2(config-vlan)# **vlan 20**

S2(config-vlan)# **name Faculty**

S2(config)# **interface f0/1**

S2(config-if)# **switchport mode trunk**

S2(config-if)# **interface f0/18**

S2(config-if)# **switchport mode access**

S2(config-if)# **switchport access vlan 20**

1. Router R1

R1(config)# **interface g0/1,1**

R1(config-subif)# **encapsulation dot1Q 1**

R1(config-subif)# **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**

R1(config-subif)# **interface g0/1.10**

R1(config-subif)# **encapsulation dot1Q 10**

R1(config-subif)# **ip address 192.168.10.1 255.255.255.0**

R1(config-subif)# **interface g0/1.20**

R1(config-subif)# **encapsulation dot1Q 20**

R1(config-subif)# **ip address 192.168.20.1 255.255.255.0**

R1(config-subif)# **exit**

R1(config)# **interface g0/1**

R1(config-if)# **no shutdown**

Configuraciones de dispositivos

**Nota para el instructor**: Las VLAN configuradas no se muestran en la configuración en ejecución del switch, pero se almacenan en el archivo vlan.dat. Se proporciona el resultado del comando **show vlan brief**.

1. Router R1

R1# show run

Building configuration...

Current configuration : 1731 bytes

!

versión 15.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

!

!

!

!

!

!

!

no ip domain lookup

ip cef

no ipv6 cef

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

Redundancia

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 209.165.200.225 255.255.255.224

!

interface Embedded-Service-Engine0/0

no ip address

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1,1

encapsulation dot1Q 1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet0/1,10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet0/1,20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

!

interface Serial0/0/0

no ip address

shutdown

clock rate 2000000

!

interface Serial0/0/1

no ip address

shutdown

!

ip forward-protocol nd

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

!

!

!

!

control-plane

!

!

!

línea con 0

password cisco

logging synchronous

login

line aux 0

line 2

no activation-character

no exec

transport preferred none

transport input all

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh

stopbits 1

line vty 0 4

password cisco

login

transport input all

!

scheduler allocate 20000 1000

!

end

1. Switch S1

S1# show vlan brief

VLAN Name Status Ports

--- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

10 Students active Fa0/6

20 Docentes active

1002 fddi-default act/unsup

1003 token-ring-default act/unsup

1004 fddinet-default act/unsup

1005 trnet-default act/unsup

S1# show run

Building configuration...

Current configuration : 1627 bytes

!

versión 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

!

no ip domain-lookup

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/2

shutdown

!

interface FastEthernet0/3

shutdown

!

interface FastEthernet0/4

shutdown

!

interface FastEthernet0/5

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/7

shutdown

!

interface FastEthernet0/8

shutdown

!

interface FastEthernet0/9

shutdown

!

interface FastEthernet0/10

shutdown

!

interface FastEthernet0/11

shutdown

!

interface FastEthernet0/12

shutdown

!

interface FastEthernet0/13

shutdown

!

interface FastEthernet0/14

shutdown

!

interface FastEthernet0/15

shutdown

!

interface FastEthernet0/16

shutdown

!

interface FastEthernet0/17

shutdown

!

interface FastEthernet0/18

shutdown

!

interface FastEthernet0/19

shutdown

!

interface FastEthernet0/20

shutdown

!

interface FastEthernet0/21

shutdown

!

interface FastEthernet0/22

shutdown

!

interface FastEthernet0/23

shutdown

!

interface FastEthernet0/24

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

shutdown

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

!

ip default-gateway 192.168.1.1

ip http server

ip http secure-server

!

!

!

línea con 0

password cisco

logging synchronous

login

line vty 0 4

password cisco

login

line vty 5 15

password cisco

login

!

end

1. Switch S2

S2# show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5

Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13

Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

10 Estudiantes active

20 Docentes active Fa0/18

1002 fddi-default act/unsup

1003 token-ring-default act/unsup

1004 fddinet-default act/unsup

1005 trnet-default act/unsup

S2# show run

Building configuration...

Current configuration : 1633 bytes

!

versión 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S2

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

!

no ip domain-lookup

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/2

shutdown

!

interface FastEthernet0/3

shutdown

!

interface FastEthernet0/4

shutdown

!

interface FastEthernet0/5

shutdown

!

interface FastEthernet0/6

shutdown

!

interface FastEthernet0/7

shutdown

!

interface FastEthernet0/8

shutdown

!

interface FastEthernet0/9

shutdown

!

interface FastEthernet0/10

shutdown

!

interface FastEthernet0/11

shutdown

!

interface FastEthernet0/12

shutdown

!

interface FastEthernet0/13

shutdown

!

interface FastEthernet0/14

shutdown

!

interface FastEthernet0/15

shutdown

!

interface FastEthernet0/16

shutdown

!

interface FastEthernet0/17

shutdown

!

interface FastEthernet0/18

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/19

shutdown

!

interface FastEthernet0/20

shutdown

!

interface FastEthernet0/21

shutdown

!

interface FastEthernet0/22

shutdown

!

interface FastEthernet0/23

shutdown

!

interface FastEthernet0/24

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

shutdown

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

!

ip default-gateway 192.168.1.1

ip http server

ip http secure-server

!

!

línea con 0

password cisco

logging synchronous

login

line vty 0 4

password cisco

login

line vty 5 15

password cisco

login

!

end