
Laboratorio: Solución de problemas de conectividad física (Versión para el instructor)

**Nota para el instructor:** El color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.

1. Topología



1. Objetivos

* Examinar los LED de los dispositivos para determinar si la conectividad Ethernet es adecuada.
* Seleccionar el cable Ethernet correcto para utilizar entre varios tipos de dispositivos.
* Inspeccionar visualmente los cables para detectar problemas potenciales.
* Utilizar un analizador de cables para identificar problemas en el cableado.

1. Aspectos básicos/situación

El cableado físico es una de las fuentes más comunes de problemas en las redes. Este laboratorio se concentra en los problemas de conectividad relacionados con el cableado de redes. Deberá inspeccionar visualmente el cableado y las luces de enlace LED para evaluar las conexiones físicas y determinar si se está utilizando el tipo de cable correcto para los dispositivos que se interconectan. También utilizará un analizador de cables para identificar problemas.

El instructor configurará la topología de red de forma similar a la que se muestra y preconfigurará los hosts y los dispositivos de red. El instructor presentará diversos problemas de conectividad y usted diagnosticará la causa de estos problemas mediante la inspección de las luces de enlace y la prueba de los cables que conectan los dispositivos. Para cada situación del laboratorio se utilizarán diversos tipos de cables, correctos e incorrectos, para interconectar dispositivos.

Trabaje en equipos de dos personas. Cada una dirigirá el trabajo en la mitad de las situaciones de problema.

Este laboratorio requiere que el instructor realice la configuración para crear diversos problemas de conectividad, principalmente mediante el uso de cables incorrectos (de conexión directa o cruzada) o cables defectuosos (mal conectados o con terminación inadecuada). El enfoque está en la conectividad de enlaces y las pruebas de cables.

El router inalámbrico funciona como cliente y servidor DHCP. El router externo está configurado como servidor DHCP para otorgar al cliente de router inalámbrico la configuración IP requerida. PC-B tiene una configuración IP estática. Los estudiantes tienen acceso a la línea de comandos de PC-A pero no al router inalámbrico, al router ni a la interfaz de línea de comandos (CLI) o a la GUI de PC-B. Tienen acceso visual a todas las tarjetas de interfaz de red, interfaces de dispositivos y puertos.

El enfoque de este laboratorio se encuentra sobre los problemas de conectividad física. No se presentan problemas de configuración de software. La conectividad completa se prueba enviando comandos ping de PC-A a PC-B.

Situaciones de problemas de cableado:

Tipo de cable incorrecto entre PC-A y el router inalámbrico (conexión cruzada en lugar de conexión directa)

Cable incorrecto entre el switch y el router (distribución de terminales incorrecta; envío/recepción a terminales que no son 1, 2, 3 ni 6)

Tipo de cable incorrecto entre el router y PC-B (conexión directa en lugar de conexión cruzada)

Cable con terminación inadecuada entre el router inalámbrico y el switch (abierto en los cables a los terminales 1, 2, 3 o 6 del conector RJ-45)

1. Recursos necesarios

* 2 PC con Windows 10
* Un router inalámbrico configurado como servidor y cliente DHCP (configuración predeterminada)
* Un router con dos interfaces Ethernet, como Cisco 1941, configurado como el servidor DHCP de un router inalámbrico (preconfigurado)
* Un switch, como Cisco 2960
* Combinación de cables de conexión directa y cruzada Ethernet de Categoría 5 (mínimo), correctos e incorrectos, para conectar hosts y dispositivos de red
* Analizador de cables Ethernet de Categoría 5 básico (verificador de continuidad de pin a pin RJ-45)
* Instrumento de medición de cables avanzado (opcional)
  + 1. Arme la red y configure los hosts.
       1. Pida al instructor que prepare una topología de red similar a la que se muestra con computadoras clientes PC-A y PC-B, router inalámbrico, switch y router. Al principio se utiliza el cableado con conexión y funcionamiento correctos para que pueda verificarse la conectividad de extremo a extremo. Luego el instructor presenta problemas de cableado en cada situación.
       2. Los problemas pueden consistir en que se está usando el tipo incorrecto de cables entre dos dispositivos (directos o cruzados) o se está usando un cable defectuoso (conductores incorrectos o con terminales que no corresponden). Observe las luces de enlace de la interfaz del dispositivo, inspeccione los cables visualmente y utilice un analizador de cables para determinar cuáles son los problemas.
       3. Complete los pasos 2 y 3 de este laboratorio antes de que el instructor presente los problemas.
    2. Registre los tipos de cables correctos que se usen entre dispositivos.

Consulte el diagrama de topología y registre el tipo de cable que debe utilizarse (de conexión directa o cruzada) según los dispositivos que va a conectar. Pida al instructor que verifique esta información antes de continuar.

¿Qué tipo de cable debe usarse desde PC-A al router inalámbrico?   
Cable directo

¿Qué tipo de cable debe usarse desde el puerto de Internet al router inalámbrico o switch?   
Cable directo

¿Qué tipo de cable debe usarse desde el switch al router?   
Cable directo

¿Qué tipo de cable debe usarse desde el router a PC-B?   
Cable de conexión cruzada

* + 1. Registre la información de la dirección IP de las computadoras.
       1. Use el comando **ipconfig**, y pida la dirección IP de PC-A al instructor, y regístrela aquí.

Dirección IP de PC-A: Las respuestas varían – DHCP 192.168.1.x

Pida la dirección IP de PC-B al instructor y regístrela aquí.

Dirección IP de PC-B: Las respuestas varían – Estática definida por el instructor

* + - 1. Antes de comenzar con las situaciones problemáticas, verifique la conexión de extremo a extremo desde PC-A a PC-B. Si no obtiene una respuesta de PC-B, consulte al instructor. Es posible que haya un problema con la configuración inicial de hardware o software.
    1. Situación 1
       1. Una vez que el instructor establezca el problema, utilice la inspección visual y un analizador de cables para aislar el problema.
       2. Envíe un comando ping desde PC-A a PC-B. ¿Qué sucedió?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PC-A no puede conectarse al host de destino (PC-B).

* + - 1. Verifique las luces LED de enlace de las distintas interfaces del dispositivo. Anote las que no estén encendidas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

El LED de la NIC de PC-A y el LED de la parte frontal del router inalámbrico que corresponde al puerto en el que se conecta PC-A.

* + - 1. Desconecte e inspeccione el cable que conecta las interfaces de red que no estaban encendidas. Describa el problema y cómo logró identificarlo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Problema: Tipo de cable incorrecto entre PC-A y el router inalámbrico (conexión cruzada en lugar de conexión directa)

Con una inspección visual se puede descubrir que el tipo de cable es incorrecto basándose en los identificados en el Paso 2. Con un dispositivo de prueba de cables básico se evidenciará que la continuidad era buena pero que se trataba de un cable cruzado. Debe utilizarse un cable directo para conectar un host a un switch.

¿Qué hizo para corregir el problema?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reemplacé el cable cruzado por uno de conexión directa.

* + - 1. Cuando el problema esté corregido, vuelva a probar y verifique la conectividad de extremo a extremo enviando un comando ping desde PC-A a PC-B. ¿Produce un resultado correcto? Sí
    1. Situación 2
       1. Una vez que el instructor establezca el problema, utilice la inspección visual y un analizador de cables para aislar el problema.
       2. Envíe un comando ping desde PC-A a PC-B. ¿Qué sucedió?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PC-A no puede conectarse al host de destino (PC-B).

* + - 1. Verifique las luces LED de enlace de las distintas interfaces del dispositivo. Anote las que no estén encendidas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LED de enlace de la interfaz Ethernet del router y LED de la NIC de PC-B.

* + - 1. Desconecte e inspeccione el cable que conecta las interfaces de red que no estaban encendidas. Describa el problema y cómo logró identificarlo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. ¿Qué hizo para corregir el problema?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. Cuando el problema esté corregido, vuelva a probar y verifique la conectividad de extremo a extremo enviando un comando ping desde PC-A a PC-B. ¿Produce un resultado correcto? Sí