Actividad de laboratorio: protección de dispositivos de red (Versión del instructor)

**Nota del instructor**: los elementos destacados rojo o gris indican texto que aparece solo en la copia del instructor.

1. Topología



1. Tabla de direccionamiento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El administrador | Interfaces | IP Address (Dirección IP) | Subnet Mask (Máscara de subred) | Gateway predeterminado |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

1. Objetivos

Parte 1: configurar ajustes básicos de los dispositivos

Parte 2: configurar medidas de seguridad básicas en el router

Parte 3: configurar medidas de seguridad básicas en el switch

1. Aspectos básicos/situación

Se recomienda que todos los dispositivos de red se configuren con al menos un conjunto de comandos de seguridad recomendados. Esto incluye dispositivos para usuarios finales, servidores y dispositivos de red, como routers y switches.

En esta actividad de laboratorio, configurará los dispositivos de red en la topología a fin de que acepten sesiones de SSH para la administración remota. También utilizará la CLI del IOS para configurar medidas de seguridad básicas según las prácticas recomendadas. Luego, probará las medidas de seguridad para verificar que estén implementadas de manera apropiada y que funcionen correctamente.

**Nota**: los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son ISR Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Pueden utilizarse otros routers, switches y versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados obtenidos pueden diferir de los que se muestran en las actividades de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router que se encuentra al final de la actividad de laboratorio para conocer los identificadores de interfaz correctos.

**Nota**: asegúrese de que los routers y los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

**Nota del instructor**: consulte el Manual de actividades de laboratorio del instructor para conocer los procedimientos para iniciar y volver a cargar los dispositivos.

1. Recursos necesarios

* Un router (Cisco 1941 con software Cisco IOS, versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
* Un switch (Cisco 2960 con Cisco IOS, versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)
* Una PC (Windows 7 u 8, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, por ejemplo, Tera Term)
* Cables de consola para configurar los dispositivos Cisco IOS mediante los puertos de la consola
* Cables Ethernet, como se muestra en la topología

1. Configurar los parámetros básicos de dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los ajustes básicos, como las direcciones IP de interfaz, el acceso al dispositivo y las contraseñas de los dispositivos.

* 1. Realice el cableado de red tal como se muestra en la topología.

Conecte los dispositivos que se muestran en la topología y realice el cableado necesario.

* 1. Inicie y vuelva a cargar el router y el switch.
  2. Configure el router y el switch.
     1. Acceda al dispositivo mediante el puerto de la consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.
     2. Asigne un nombre al dispositivo de acuerdo con la tabla de direccionamiento.
     3. Inhabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos mal introducidos como si fueran nombres de host.
     4. Asigne **class** como la contraseña cifrada de EXEC privilegiado.
     5. Asigne **cisco** como la contraseña de la consola y habilite el inicio de sesión.
     6. Asigne **cisco** como la contraseña de VTY y habilite el inicio de sesión.
     7. Cree un banner que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
     8. Configure y active la interfaz G0/1 en el router utilizando la información de la tabla de direccionamiento.
     9. Configure la SVI predeterminada con la información de dirección IP incluida en la tabla de direccionamiento.
     10. Guarde la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

1. Configurar medidas de seguridad básicas en el router
   1. Encripte las contraseñas de texto no cifrado.

R1(config)# **service password-encryption**

* 1. Refuerce las contraseñas.

Un administrador debe garantizar que las contraseñas cumplan con las pautas estándar para contraseñas seguras. Estas pautas podrían incluir combinar letras, números y caracteres especiales en la contraseña y establecer una longitud mínima.

**Nota**: las pautas recomendadas requieren el uso de contraseñas seguras, como las que se muestran aquí, en un entorno de producción. Sin embargo, las otras actividades de laboratorio en este curso utilizan las contraseñas cisco y class para facilitar la realización de las actividades.

* + 1. Cambie la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado según las pautas.

R1(config)# **enable secret Enablep@55**

* + 1. Exija que se utilice un mínimo de 10 caracteres para todas las contraseñas.

R1(config)# **security passwords min-length 10**

* 1. Habilite conexiones SSH.
     1. Asigne **CCNA-lab.com** como nombre de dominio.

R1(config)# **ip domain-name CCNA-lab.com**

* + 1. Cree una entrada en la base de datos de usuarios local para que se utilice al conectarse al router a través de SSH. La contraseña debe cumplir con los estándares de contraseña segura, y el usuario debe tener acceso al modo EXEC usuario. Si no se indica el modo privilegiado en el comando, el usuario tendrá acceso predeterminado al modo EXEC usuario (nivel 15).

R1(config)# **username SSHadmin privilege 15 secret Admin1p@55**

* + 1. Configure la entrada de transporte para las líneas VTY de modo que acepten conexiones SSH pero no permitan conexiones Telnet.

R1(config)# **line vty 0 4**

R1(config-line)# **transport input ssh**

* + 1. Las líneas VTY deben usar la base de datos de usuarios local para la autenticación.

R1(config-line)# **login local**

R1(config-line)# **exit**

* + 1. Genere una clave criptográfica RSA con un módulo de 1024 bits.

R1(config)# **crypto key generate rsa modulus 1024**

* 1. Proteja las líneas de consola y VTY.
     1. Puede configurar el router para que se cierre la sesión de una conexión que estuvo inactiva durante un período especificado. Si un administrador de red inicia sesión en un dispositivo de red y, de repente, se debe ausentar, este comando cierra automáticamente la sesión del usuario después de un plazo especificado. Los siguientes comandos harán que se cierre la sesión de la línea después de cinco minutos de inactividad.

R1(config)# **line console 0**

R1(config-line)# **exec-timeout 5 0**

R1(config-line)# **line vty 0 4**

R1(config-line)# **exec-timeout 5 0**

R1(config-line)# **exit**

R1(config)#

* + 1. El siguiente comando impide los intentos de inicio de sesión por fuerza bruta. Si alguien falla en dos intentos en un período de 120 segundos, el router bloquea los intentos de inicio de sesión durante 30 segundos. Este temporizador está configurado en un valor especialmente bajo para esta actividad de laboratorio.

R1(config)# **login block-for 30 attempts 2 within 120**

¿Qué significa **2 within 120** en el comando anterior?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si hay 2 intentos fallidos en un plazo de 2 minutos (120 segundos), se bloqueará el acceso al inicio de sesión.

¿Qué significa **block-for 30** en el comando anterior?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si se bloquea el acceso al inicio de sesión, el dispositivo esperará 30 segundos antes de volver a permitir dicho acceso.

* 1. Verifique que todos los puertos sin usar estén inhabilitados.

Los puertos del router están inhabilitados de manera predeterminada, pero siempre es prudente verificar que todos los puertos sin utilizar tengan un estado inactivo en términos administrativos. Esto se puede verificar rápidamente emitiendo el comando **show ip interface brief**. Todos los puertos sin utilizar que no estén en un estado inactivo en términos administrativos se deben inhabilitar por medio del comando **shutdown** en el modo de configuración de la interfaz.

R1# **show ip interface brief**

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/1 192.168.1.1 YES manual up up

Serial0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

Serial0/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down

R1#

* 1. Verifique que las medidas de seguridad se hayan implementado correctamente.
     1. Use Tera Term para acceder a R1 a través de Telnet.

¿R1 acepta la conexión Telnet? Explique.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No, la conexión es denegada. Telnet se inhabilitó mediante el comando **transport input ssh**.

* + 1. Use Tera Term para acceder a R1 a través de SSH.

¿R1 acepta la conexión SSH? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sí

* + 1. Escriba intencionalmente un nombre de usuario y una contraseña erróneos para ver si se bloquea el acceso al inicio de sesión luego de dos intentos.

¿Qué sucedió después de dos intentos fallidos de inicio de sesión?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Terminó la conexión con R1. Si intenta conectarse de nuevo dentro de un plazo de 30 segundos, la conexión será denegada.

* + 1. Desde su sesión de consola en el router, emita el comando **show login** para ver el estado de inicio de sesión. En el ejemplo a continuación, el comando **show login** se emitió dentro del período de bloqueo de inicio de sesión de 30 segundos y muestra que el router está en modo silencioso. El router no aceptará ningún intento de inicio de sesión durante 14 segundos más.

R1# **show login**

A default login delay of 1 second is applied.

No Quiet-Mode access list has been configured.

Router enabled to watch for login Attacks.

If more than 2 login failures occur in 120 seconds or less,

logins will be disabled for 30 seconds.

Router presently in Quiet-Mode.

Will remain in Quiet-Mode for 14 seconds.

Denying logins from all sources.

R1#

* + 1. Pasados 30 segundos, vuelva a acceder a R1 mediante SSH e inicie sesión utilizando el nombre de usuario **SSHadmin** y la contraseña **Admin1p@55**.

Luego de haber iniciado sesión satisfactoriamente, ¿qué apareció en la pantalla? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ El banner de inicio de sesión en R1.

* + 1. Ingrese al modo EXEC privilegiado y use la contraseña **Enablep@55**.

Si escribe mal esta contraseña, ¿se desconectará la sesión de SSH después de dos intentos fallidos en el plazo de 120 segundos? Explique.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. El comando **login block-for 30 attempts 2 within 120** sólo controla los intentos de inicio de sesión.

* + 1. Emita el comando **show running-config** en la petición del modo EXEC privilegiado para ver la configuración de seguridad que aplicó.

1. Configurar medidas de seguridad básicas en el switch
   1. Encripte las contraseñas de texto no cifrado.

S1(config)# **service password-encryption**

* 1. Refuerce las contraseñas en el switch.

Cambie la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado según las pautas de contraseñas seguras.

S1(config)# **enable secret Enablep@55**

**Nota**: el comando de seguridad **password min-length** no está disponible en el switch 2960.

* 1. Habilite conexiones SSH.
     1. Asigne **CCNA-lab.com** como nombre de dominio.

S1(config)# **ip domain-name CCNA-lab.com**

* + 1. Cree una entrada en la base de datos de usuarios local para que se utilice al conectarse al switch a través de SSH. La contraseña debe cumplir con los estándares de contraseña segura, y el usuario debe tener acceso al modo EXEC usuario. Si no se indica el modo privilegiado en el comando, el usuario tendrá acceso predeterminado al modo EXEC usuario (nivel 1).

S1(config)# **username SSHadmin privilege 1 secret Admin1p@55**

* + 1. Configure la entrada de transporte para las líneas VTY para que permitan conexiones SSH pero no conexiones Telnet.

S1(config)# **line vty 0 15**

S1(config-line)# **transport input ssh**

* + 1. Las líneas VTY deben usar la base de datos de usuarios local para la autenticación.

S1(config-line)# **login local**

S1(config-line)# **exit**

* + 1. Genere una clave criptográfica RSA con un módulo de 1024 bits.

S1(config)# **crypto key generate rsa modulus 1024**

* 1. Proteja las líneas de consola y VTY.
     1. Configure el switch para que se cierre una línea que haya estado inactiva durante 10 minutos.

S1(config)# **line console 0**

S1(config-line)# **exec-timeout 10 0**

S1(config-line)# **line vty 0 15**

S1(config-line)# **exec-timeout 10 0**

S1(config-line)# **exit**

S1(config)#

* + 1. Para impedir intentos de inicio de sesión por fuerza bruta, configure el switch para que bloquee el acceso al inicio de sesión durante 30 segundos en caso de que haya 2 intentos fallidos en un plazo de 120 segundos. Este temporizador está configurado en un valor especialmente bajo para esta actividad de laboratorio.

S1(config)# **login block-for 30 attempts 2 within 120**

S1(config)# **end**

* 1. Verifique que todos los puertos sin usar estén inhabilitados.

Los puertos del switch están habilitados de manera predeterminada. Desactive todos los puertos que no se estén usando en el switch.

* + 1. Puede verificar el estado de los puertos del switch emitiendo el comando **show ip interface brief**.

S1# **show ip interface brief**

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Vlan1 192.168.1.11 YES manual up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/2 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/3 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/4 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/5 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/6 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/7 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/8 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/9 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/10 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/11 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/12 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/13 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/14 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/15 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/16 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/17 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/18 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/19 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/20 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/21 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/22 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/23 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/24 unassigned YES unset down down

GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset down down

GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset down down

S1#

* + 1. Use el comando **interface range** para desactivar varias interfaces a la vez.

S1(config)# **interface range f0/1–4 , f0/7-24 , g0/1-2**

S1(config-if-range)# **shutdown**

S1(config-if-range)# **end**

S1#

* + 1. Verifique que todas las interfaces inactivas tengan un estado inactivo en términos administrativos.

S1# **show ip interface brief**

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Vlan1 192.168.1.11 YES manual up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/3 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/4 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/5 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/6 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/7 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/8 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/9 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/10 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/11 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/12 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/13 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/14 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/15 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/16 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/17 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/18 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/19 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/20 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/21 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/22 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/23 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/24 unassigned YES unset administratively down down

GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down

S1#

* 1. Verifique que las medidas de seguridad se hayan implementado correctamente.
     1. Verifique que Telnet se haya inhabilitado en el switch.
     2. Acceda al switch mediante SSH y escriba intencionalmente un nombre de usuario y una contraseña erróneos para ver si se bloquea el acceso al inicio de sesión.
     3. Pasados 30 segundos, vuelva a acceder al S1 mediante SSH e inicie sesión usando el nombre de usuario **SSHadmin** y la contraseña **Admin1p@55**.

¿Apareció el banner luego de haber iniciado sesión correctamente? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sí

* + 1. Ingrese al modo EXEC privilegiado usando la contraseña **Enablep@55**.
    2. Emita el comando **show running-config** en la petición del modo EXEC privilegiado para ver la configuración de seguridad que aplicó.

1. Reflexión
   1. En la configuración básica de la parte 1, se introdujo el comando **password** **cisco** para las líneas de consola y VTY. ¿Cuándo se utiliza esta contraseña después de haberse aplicado las medidas de seguridad según las prácticas recomendadas?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ya no se utilizará esta contraseña. Si bien el comando password sigue apareciendo en las secciones de línea de running-config, este comando se inhabilitó ni bien se ingresó el comando **login local** para esas líneas.

* 1. ¿Las contraseñas configuradas previamente con menos de 10 caracteres se vieron afectadas por el comando **security passwords min-length 10**?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. El comando min-length de las contraseñas de seguridad sólo afecta a las contraseñas que se ingresaron luego de haberse emitido este comando. Las contraseñas preexistentes siguen vigentes. Si se modifican, deben ser de al menos 10 caracteres.

1. Tabla de resumen de interfaces del router

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen de la interfaz del router | | | | |
| Modelo de router | Interfaz Ethernet #1 | Interfaz Ethernet #2 | Interfaz serial #1 | Interfaz serial #2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/0/0) | Serial 0/1/1 (S0/0/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| **Nota**: para conocer la configuración del router, observe las interfaces para identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, aunque puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en los comandos de Cisco IOS para representar la interfaz. | | | | |

1. Configuración de dispositivo: final
2. Router R1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

security passwords min-length 10

enable secret 4 jowh6xYPeJucL2dB/ulkSjK2YGee/Usr./fiqFhbxTQ

no aaa new-model

!

no ip domain lookup

ip domain name CCNA-lab.com

ip cef

login block-for 30 attempts 2 within 120

no ipv6 cef

!

username SSHadmin secret 4 242gliTpEQCwPzaoNHLFrFqBSTmqPiFhU9fJFdhRKbU

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0/0

no ip address

shutdown

clock rate 2000000

!

interface Serial0/0/1

no ip address

shutdown

!

ip forward-protocol nd

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

banner motd ^C

Unauthorized Access is Prohibited!

^C

!

line con 0

exec-timeout 5 0

password 7 094F471A1A0A57

login

line aux 0

line 2

no activation-character

no exec

transport preferred none

transport input all

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh

stopbits 1

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

password 7 104D000A0618

login local

transport input ssh

!

scheduler allocate 20000 1000

!

end

1. Switch S1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 jowh6xYPeJucL2dB/ulkSjK2YGee/Usr./fiqFhbxTQ

!

username SSHadmin secret 4 242gliTpEQCwPzaoNHLFrFqBSTmqPiFhU9fJFdhRKbU

!

system mtu routing 1500

!

no ip domain-lookup

ip domain-name CCNA-lab.com

login block-for 30 attempts 2 within 120

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

interface FastEthernet0/1

shutdown

!

interface FastEthernet0/2

shutdown

!

interface FastEthernet0/3

shutdown

!

interface FastEthernet0/4

shutdown

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

shutdown

!

interface FastEthernet0/8

shutdown

!

interface FastEthernet0/9

shutdown

!

interface FastEthernet0/10

shutdown

!

interface FastEthernet0/11

shutdown

!

interface FastEthernet0/12

shutdown

!

interface FastEthernet0/13

shutdown

!

interface FastEthernet0/14

shutdown

!

interface FastEthernet0/15

shutdown

!

interface FastEthernet0/16

shutdown

!

interface FastEthernet0/17

shutdown

!

interface FastEthernet0/18

shutdown

!

interface FastEthernet0/19

shutdown

!

interface FastEthernet0/20

shutdown

!

interface FastEthernet0/21

shutdown

!

interface FastEthernet0/22

shutdown

!

interface FastEthernet0/23

shutdown

!

interface FastEthernet0/24

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

shutdown

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

!

ip http server

ip http secure-server

!

banner motd ^C

Unauthorized Access is Prohibited!

^C

!

line con 0

password 7 110A1016141D

login

line vty 0 4

password 7 110A1016141D

login local

transport input ssh

line vty 5 15

login local

!

end