Ssh

Pruebas internas, externas.

Tráfico, si quieres incrementar ancho de banda, 10 a 100 mbps a empresarial.

Fibra óptica.

Conectar edificios se utiliza fibra óptica. Backbone. Interconectados por cable coaxial.

Juriquilla towers, piso contra piso fibra óptica.